# Teltonika RUT955 Dual SIM WiFi Router 4G

***Teltonika RUT955 là dòng Router công nghiệp nhỏ gọn, chắc chắn với cấu hình mạnh mẽ. Thiết bị có thể hoạt động ở nhiều môi trường khác nhau kể cả những nơi có điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Dưới đây là những thông tin chi tiết hơn về Teltonika RUT955 cho bạn tham khảo!***

## Tổng quan về Router Teltonika RUT955

Teltonika RUT955 có thiết kế đạt tiêu chuẩn công nghiệp, độ bền cao, khả năng phát wifi tốt thông qua SIM 4G. Sản phẩm hỗ trợ 1 cổng WAN, 3 cổng LAN và 1 cổng serial (RS232/RS485).

Với 2 antenna thu phát sóng 3G/4G và 2 antenna thu phát wifi, sản phẩm giúp duy trì đường truyền luôn liên tục, ổn định. Người dùng có thể kết nối trực tiếp với 1 thiết bị hiện trường thông qua cổng Serial hoặc Ethernet. Thiết bị được kết nối với trung tâm xử lý dữ liệu thông qua mạng di động.

Ngoài ra, Teltonika RUT955 cũng hỗ trợ VPN và được trang bị nhiều tính năng phần mềm nâng cao như Modbus, SNMP, TR-069, NTRIP, hỗ trợ giao thức MQTT và khả năng theo dõi GNSS.

## Các tính năng nổi bật của Teltonika RUT955

### Hiệu suất mạnh mẽ

Teltonika RUT955 giúp kết nối 4G với tốc độ lên đến 150Mbps (CAT 4) hoặc 3G với tốc độ lên đến 42Mbps. Bên cạnh đó sản phẩm cũng cung cấp khả năng thu phát sóng WiFi 2.4Ghz chuẩn 802.11b/g/n.

### Trang bị 2 SIM

Teltonika RUT955 được trang bị 2 khe gắn SIM bao gồm 1 SIM hoạt động và 1 SIM dự phòng. Trong trường hợp tín hiệu sóng yếu hay chuyển vùng, không có kết nối mạng, thiết bị sẽ tự động kết nối với mạng dự phòng ngay mà không cần phải reboot. Các đèn LED thông báo trạng thái cường độ tín hiệu giúp người dùng dễ dàng theo dõi hơn.

### Định vị GNSS

Teltonika RUT955 được trang bị tính năng theo dõi vị trí thông qua GNSS, giúp quản lý tài nguyên di động, theo dõi phương tiện đơn giản.

### Quản lý từ xa thuận tiện

Người quản trị có thể cấu hình và theo dõi thiết bị từ xa một cách dễ dàng, thuận tiện. Thiêt bị hỗ trợ Remote Management System (RMS) giúp kiểm soát và giám sát tất cả các thiết bị trên một nền tảng duy nhất.

## Ứng dụng Teltonika RUT955

Teltonika RUT955 có thiết kế nhỏ gọn nhưng bền bỉ, hiệu suất cao đáp ứng được các yêu cầu đa dạng từ người dùng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng di động hoặc những doanh nghiệp đòi hỏi tính linh hoạt. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi ở nhiều ngành nghề như giao thông vận tải, bán lẻ, thành phố thông minh, nhà máy sản xuất tự động hóa, dưới đây là ví dụ một số trường hợp cụ thể:

Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

* Kết nối giao thông công cộng
* Đếm hành khách theo thời gian thực trên các phương tiện giao thông công cộng
* Quy hoạch hiệu quả hệ thống giao thông công cộng đô thị
* Phục vụ hệ thống bán lẻ
* Nâng cấp quản lý ngoài băng tầng bằng router di động

## Thông số kỹ thuật Teltonika RUT955

* Chuyên dụng: WiFi Router 4G (Dual SIM)
* CPU 550Mhz, DDR2 128MB
* Hỗ trợ tốc độ kết nối 4G (LTE) lên đến 150Mbps
* Hỗ trợ tốc độ kết nối 3G lên đến 42Mbps
* WiFi chuẩn 802.11b/g/n
* Công suất phát 2.4Ghz tối đa 20dBm
* Hỗ trợ lên đến 100 users
* Dual SIM Card (1 SIM hoạt động và 1 SIM dự phòng, tự động chuyển SIM)
* 1 port WAN (10/100Mbps) Ethernet
* 3 port LAN (10/100Mbps) Ethernet
* 4 chân DC Power Socket
* 2 LTE Antenna loại SMA connector
* 2 WiFi Antenna loại RP-SMA connector
* 1 GPS Antenna loại SMA connector
* 1 Interface RS232
* 1 Interface RS485
* 1 USB 2.0

**Hỗ trợ những tính năng**: Remote Configuration over SMS, Automatic and Manual Operator Selection, Bridge Mode, Static Routes, PPPoE, Backup WAN, DHCP Server, Dynamic DNS, NTP, Configuration Backup/Restore, OpenVPN, PPTP, L2TP, SNMP, IPSec, GRE Tunnel, SMS Control, Firmware over The Air, WiFi Hotspot, Web Filter, Mobile on Demand, Mobile Data Limit, VLAN, QoS, Mobile Quota Control, IP/MAC filter, Configuration Profiles, Periodic Reboot…và nhiều tính năng khác (xem file download)

* Nhiệt độ hoạt động: -40°C - 75°C
* Độ ẩm hoạt động: 10% - 90%
* Công suất tiêu thụ tối đa < 7W
* Nguồn vào DC 9 - 30VDC

## Hình ảnh/video sản phẩm

<https://www.youtube.com/watch?v=k6UE9yGbKWM>

## Raycom Distribution – Địa chỉ phân phối sản phẩm Teltonika chính hãng, uy tín

Với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ viễn thông, Raycom Distribution đã vươn lên nằm trong TOP 3 đơn vị cung cấp giải pháp truyền dẫn không dây tại Việt Nam.

Hiện tại, Raycom là địa chỉ phân phối các sản phẩm Teltonika chính hãng cho nhiều đại lý, dự án Bắc – Trung – Nam. Ở Raycom, Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm:

* Cam kết cung cấp thiết bị chính hãng với đầy đủ giấy chứng nhận CO, CQ
* Báo giá tốt đi kèm nhiều chính sách ưu đãi cho khách hàng
* Hỗ trợ miễn phí training về sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật và giải pháp chuyên nghiệp
* Cung cấp tài liệu marketing
* Bảo hành đầy đủ cho tất cả các sản phẩm
* Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc, miễn phí giao hàng tại Tp.HCM

**RAYCOM DISTRIBUTION**

**Địa chỉ**: 37 Đường số 6, KDC Cityland Park Hills, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM

**Điện thoại:** 028.6271 7772

**Hotline**: 0932 728 972

**Email:** info@raycom.vn